|  |  |
| --- | --- |
|  | **Опросный лист для заказа**  **УСДБ № от**  **ТУ** **3667-001-05744403-96**  **тел: +7(495)544-48-80**  **e-mail:** [**mail@alatyr.pro**](mailto:mail@alatyr.pro)  **www.alatyr.pro** |
| Заказчик (эксплуатирующая организация) |  |
| Наименование объекта эксплуатации |  |
| Наружный диаметр и толщина стенки  присоединяемого трубопровода, мм |  |
| Диаметр внутренней расточки УСДБ D20, мм |  |
| Max рабочее давление в трубопроводе, МПа |  |
| Min температура стенки УСДБ, ºС |  |
| Измеряемая среда, состав и расход |  |
| Температура измеряемой среды, ºС |  |
| Способ отбора давления | фланцевый |
| Длины прямолинейных участков | 10D до и 4D после диафрагмы |
| Извлечение диафрагмы | Вертикальная/горизонтальная/угловая выемка (под 45° от горизонтали вниз) (выбрать) |
| Собственность ООО «АЛАТЫРЬ». Использование, копирование, передача другим юридическим и физическим лицам без разрешения собственника запрещена. Почтовый адрес: 121609, г. Москва, а/я 30 | |
| Наименование оборудования | Устройство Сужающее тип Диафрагма Быстросменная |
| Обозначение оборудования | УСДБ |
| Количество заказываемых УСДБ, комплект |  |
| Количество диафрагм, штука |  |
| Max перепад давления на диафрагме, МПа |  |
| Диаметр отверстия диафрагмы, d20, мм |  |
| Количество уплотнений диафрагм, штука |  |
| Количество уплотнений крышки, штука |  |
| Теплоизоляция |  |
| Устройство подготовки потока |  |
| КИПиА |  |
| Дополнительное оборудование |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ФИО Заказчика | Должность | Контакты | Подпись | Дата |
|  |  |  |  |  |

Согласовано:

Заместитель генерального директора

ООО «АЛАТЫРЬ» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н. В. Семёнова